[image: image1.png]Voo
POADDAODATAD
POIADDRIDATAT
POZADDRDATAZ
PCUADDRIDATAY
POUADDRADATAG
PCSADDRSDATAS
POADDRBDATAS
POTADDRTDATAT

P

P2

w1

Ve 27
PoimD o 28
#2050 [ 20
Panios

MCBHC11L5

PAOC20CT 1] 3

Pr0CICH0CT [ 20

et 40

Pz 1 41

psonca f 42

BT [ @

PENS
PN
PEUA
PEUA
PG

PG

PG

Pae
PRuADRS
PEUADR
PBAA0DR
PRAADDAI
PB4ADAT
PIADAL
PRAADDAM
PETADDRIS
Vs




[image: image2.png]Figure 2 68.-Pin Plastic-Leaded Chip Carrier (PLCC) Pin Assignments
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Figure 1 64-Pin Quad Flat Pack (QFP) Pin Assignments




