.

 NAPOMENE

1. Zračni ili kabelski VN priključak

2. Al-uže A=35mm ili uže presjeka kao vodiči DV odcjepa

3. 1xAl vodič 70 mm (95mm ) po fazi i N-vodiču

4. Izvesti zračni ili kabelski NN priključak

5. Oprema za kompenzaciju jalove en. ugraduje se na zahtjev

6. Oprema za upravljanje J.R., kao i rastalni ulošci ugraduju se na zahtjev

7. Kontaktni termometar ugrađuje se na zahtjev

*Slika 3.9: Jednopolna shema stupne trafostanice*