**Ugradnja SMR 40200 kompleta**
1. Uklonite sledeće delove iz mreže (nepotrebno):
- DZ801 cener dioda srednje veličine (ako je kratki spoj),
- IC801= SMR 40200, HC801= HIS0169B,C R 801 (0,33Ω/5W,
- C803= 2,2 nF/800V.
2. Nožicu 7 SMPS trafoa (= SMR40200 pin 1) zalemiti na masu mreže (C801).

**Pažnja:** Na originalnom SMPS trafou nožica 6 i 7 su zamenili mesta.
3. Namestiti komplet na mestu SMR40200 (ne zaboravite vijak FET za hlađenje).
4. Zalemiti crvenu žicu od kompleta na 300V mreže ( C801 elko + pin).
5. Zalemiti crnu žicu od kompleta na ~ 230V (npr. D801 Greatz-most - ulaz).
6. Prilagoditi napon na A2= 125V (sa potenciometrom) / Stand-by A2 = cca. 145V /
**Napomena:** Za rad SMR kompleta je potrebno samo 300V od šasije, tako da bilo koji neispravni deo u primarnoj strani ne utiče na rad.