Load pellet 00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| snaga | On(sec) | Off(sec) | Ciklus(sec) | Broj ciklusa u hrs | Puz on (min/hrs) | Kapacitet puza(gram/min) | Potrosnja (kg/sat) | Pelet kWh/kg | Power kw |
|  5 |  3,2 |  4,8 |  8 |  450  |  24 |  150 |  3,6 |  4,7 |  16,90 |
|  4 |  2,5 |  5,5 |  8  |  450 |  18,75 |  150 |  2,81 |  4,7 |  13,20 |
|  3 |  2,0 |  6,0 |  8 |  450 |  15 |  150 |  2,25 |  4,7 |  10,60 |
|  2 |  1,5 |  6,5 |  8 |  450 |  11,25 |  150 |  1,69 |  4,7 |  7,95 |
|  1 |  1,2 |  6,8 |  8 |  450 |  9 |  150 |  1,35 |  4,7 |  6,35 |