Load pellet 00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| snaga | On(sec) | Off(sec) | Ciklus(sec) | Broj ciklusa u hrs | Puz on (min/hrs) | Kapacitet puza(gram/min) | Potrosnja (kg/sat) | Pelet kWh/kg | Power kw |
| 5 | 3,2 | 4,8 | 8 | 450 | 24 | 150 | 3,6 | 4,7 | 16,90 |
| 4 | 2,5 | 5,5 | 8 | 450 | 18,75 | 150 | 2,81 | 4,7 | 13,20 |
| 3 | 2,0 | 6,0 | 8 | 450 | 15 | 150 | 2,25 | 4,7 | 10,60 |
| 2 | 1,5 | 6,5 | 8 | 450 | 11,25 | 150 | 1,69 | 4,7 | 7,95 |
| 1 | 1,2 | 6,8 | 8 | 450 | 9 | 150 | 1,35 | 4,7 | 6,35 |